|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GÓI BÁO HIỆU TRUYỀN LÊN MÁY TÍNH**  0xAA 55 03 27 D4 D5 D6 D7 …(Độ dài 27 byte) | | | | | | | |
| **TT** | **Chức năng** | **Byte** | **Gia trị** | **Ghi chú** | | | |
| 1 | A1 | D4 | 0x01 | VỊ TRÍ CHUYỂN MẠCH AN TEN CHỦ ĐỘNG/ THỤ ĐỘNG | | | |
| 2 | A2 | D5 | 0x01 | Đang ở vị trí A2 | Nếu không có 1 trong 3 thì không cho phát xạ ra Anten; chỉ phát tương đương | | |
| 3 | A3 | D6 | 0x01 | Đang ở vị trí A3 |
| 4 | A4 | D7 | 0x01 | Đang ở vị trí A4 | Nếu không truyền xung kích hỏi cho máy hỏi | | |
| 5 | VEN1 | D8 | 0x05 | báo hệ thống quạt gió VEN1 | | | Không có trong vòng 300S tắt đài ra đa |
| 6 | VEN2 | D9 |  | báo hệ thống quạt gió VEN1 | | |
| 7 | Quá nhiệt | D10 | 0x01 | Bình thường | | | Hệ thống làm mát |
|  |  |  | 0x00 | Quá nhiệt | | |
| 8 | Lưu lượng thấp | D11 | 0x01 | Bình thường | | |
|  |  |  | 0x00 | Lưu lượng thấp | | |
| 9 | Mức dầu | D12 | 0x01 | Bình thường | | |  |
|  |  |  | 0x00 | Mức dầu thấp | | |  |
| 10 | Báo nối máy 18 | D13 | 0x01 | Bình thường | | |  |
|  |  |  | 0x00 | Chưa nối máy 18 | | |  |
| 11 | Báo tốt máy 18 | D14 | 0x01 | Báo tốt máy 18 | | |  |
|  |  |  | 0x00 |  | | |  |
| 12 | Bao nguon Máy 2-2 | D15 | 0x01 | Có nguồn máy 2-2 | | |  |
| 13 | Lỗi nguồn Máy 2-2 | D16 | 0x01 | Lỗi nguồn | | |  |
| 14 | Bao nguon Máy 4 | D17 | 0x01 | Có nguồn máy 4 | | |  |
| 15 | Lỗi nguồn máy 4 | D18 | 0x01 |  | | |  |
| 16 | Báo nguồn máy 3P | D19 | 0x01 |  | | | |
| 17 | Báo nguồn máy 2-1 | D20 | 0x01 |  | | | |
| 18 | Nhiệt 1 | D21 | 0x01 | Có quá nhiệt không khí 1 | | Quá nhiệt 1, 2 thì báo ngắt phát sau 300 s., ấn cưỡng chế màn hình máy 3 thì cho làm việc 15 phút nữa thì ngắt  Gói truyền lệnh cưỡng bức từ máy tính:  0xAA 55 67 12 01 00…byte checksum (12byte) | |
| 19 | Nhiệt 2 | D22 | 0x01 | Có quá nhiệt không khí 2 | |
| 20 | Báo nguồn ПМ | D23 | 0x01 | Có nguồn ПМ | | | |
| 21 | Báo tốc độ quay 1V/P | D24 | 0x01 | Báo tốc độ quay Anten 1V/P | | | |
| 22 | Báo tốc độ quay 4V/P | D25 | 0x01 | Báo tốc độ quay Anten 4V/P | | | |
| 23 | Byte checksum | D26 |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |

Chú ý máy tính có phím truyền lệnh cưỡng bức: 0xAA 55 67 12 01 00…byte checksum. (12byte)